НЕФТЬСЕРВИСХОЛДИНГ

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ**

618703 РФ, Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, пер. Транспортный, 1

Тел: (342) 211-12-50, факс: (342) 212-90-16, e-mail: info@nad.pnsh.ru,

ОКПО 60723897, ОГРН 1095914000390, ИНН/КПП 5914024719/591401001

Постоянное учреждение ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» в Республике Узбекистан

100090, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Бобура, 77, тел./факс (+99871) 150-68-16

**ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ»** - дочернее предприятие ООО «Нефтьсервисхолдинг». На рынке буровых работ с 2009 года.

**Основные направления деятельности:** строительство скважин под «ключ», испытание и освоение скважин различного назначения глубиной до 5000 м.

**Регионы деятельности:** Республика Узбкистан, Пермский край, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО.

**Основные заказчики:** «ЛУКОЙЛ-Узбекистан Оперейтинг Компании», «ЛУКОЙЛ-Пермь», «Газпром нефть», НК «Роснефть».

**Разрешительные документы:** в России для осуществления деятельности получены:

* Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов на срок до 2016 года
* Свидетельство о вступлении в СРО (ООО «Сфера-А»).
* Сертификаты соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) до 2016 года.
* Сертификаты соответствия системы менеджмента безопасности ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 до 2016 г.
* Сертификаты соответствия системы экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004) до 2016 г.

Общество имеет опыт по строительству вертикальных и наклонно-направленных, эксплуатационных, разведочных, поисковых и оценочных скважин под «ключ», испытание и освоение скважин различного назначения глубиной до 5000 м.

Буровые бригады оснащены всем необходимым оборудованием и инструментом для обеспечения строительства скважин «под ключ».

Общее количество пробуренных скважин силами в период с 2010 по 2013 гг. составляет 108 шт. Основной объем буровых работ приходится на скважины с глубиной до 5000 м.

Обществом при выполнении работ на 90% применяет собственное оборудование, а также по отдельным работам применяет арендованное оборудование.

Буровые установки оснащены: блоками четырехступенчатой очистки «Derrick», силовыми приводами и генераторами «Caterpillar».

Инструмент: работы выполняются бурильным инструментом соответствующим международным стандартом API.

Доп. оборудование: применяются системы верхнего привода TDS-10SA (NOV)

Общая численностьОбщества составляет около 1000 человек.

В целях обеспечения непрерывного безаварийного процесса работы, для исполнения производственной программы привлекаются высококвалифицированные специалисты производственного персонала, инженерно-технологического состава и аппарата управления. На постоянной основе проводится повышение квалификации рабочих и ИТР производственных подразделений, АУП.